CRONOTERMOSTATO DA INCASSO MULTIPLACCA

CATATTERISTICHE FUNZIONALI 

· Temperatura antigelo fissa a 6°C .
· Programmazione settimanale .
· 6 Programmi Pre-impostati e non modificabili applicabili a tutti i giorni della settimana .
· 3 programmi liberi disponibili per l’ utente .
· Intervallo minimo di programmazione 1 Ora .
· Funzione anticipo da 1 a 59 Minuti i programmi impostati .
· Funzione Timer per forzatura temporizzata da 1 a 999 Ore .
· Funzione Forzatura permanente .
· Funzione Estate / Inverno .
· Funzione ore di attivazione impianto .
· Riserva di carica 200 Ore ( Batteria al Litio ) .
· Installazione da Incasso per  Placche : 
· B-ticino serie LIVING INTERNATIONAL E LAIGHT

· Gewiss  serie PLAYBUS e PLAYBUS YOUNG

· Vimar    serie IDEA e IDEA RONDÒ e PLANA

CRONOTERMOSTATO DA INCASSO MULTIPLACCA

PROGRAMMAZIONE 

· Regolazione dell’ ora e del Giorno :
Come procedere
Resettare il Crono con una punta ( Es: Biro o Matita ).

Sul display lampeggerà l’ ora 

Con i tasti + e – regolare l’ora attuale confermare con il tasto OK

Sul display lampeggiano i minuti 

Con i tasti + e – regolare i minuti attuali confermare con il tasto OK.

Sul display lampeggerà il triangolino “ > “ sul giorno Lunedì .

Con i tasti + e – regolare il giorno attuale confermare con il tasto OK .

NB. Se la procedura di programmazione ora non viene ultimata entro 10 Min.

        Il cronotermostato si pone in regime di funzionamento Antigelo a 6°C.

· Ultimata la regolazione dell’ ora e del Giorno .
CRONOTERMOSTATO DA INCASSO MULTIPLACCA

PROGRAMMAZIONE

· Impostazione delle temperature T1 = 20°c  ( Pre impostata )

                                                        T2 = 18°c  ( Pre impostata )

                                                        T3 = 16°c  ( Pre impostata )

Per variare le temperature T1 ; T2 ; T3 ultimata la regolazione dell’ora 

Premendo sul tasto OK del Crono lampeggerà sul display la temperatura T3

Con i tasti + e – regolare la temperatura T3 secondo le nostre esigenze 

Per confermare premere OK .

Sul display lampeggerà la temperatura T2 .

Con i tasti + e -  regolare la temperatura T2.

Confermare con il tasto OK.

Sul display lampeggerà la temperatura T1 .

Con i tasti + e – regolare la temperatura T2 e confermare con il tasto OK.

· Ultimata la regolazione delle temperatura di esercizio.
CRONOTERMOSTATO DA INCASSO MULTIPLACCA

PROGRAMMAZIONE

· Programmi > Pre – Impostati da PP1 a PP6 

Come procedere
Una volta regolato la temperatura T1 confermando con il tasto OK lampeggerà sul display il programma 

( Pre – impostato )PP1

Con i tasti + e – scegliere il programma desiderato ( i programmi Pre – impostati possono essere consultati sul libretto di istruzioni ).

Scelto uno dei programmi Pre – impostati premere sul tasto OK per confermare .

Sul display verrà visualizzato l’ora attuale la temperatura ambienta ( sia l’orario attuale che la temperatura ambiente vengono visualizzate in modo alterno rispettivamente ogni 20 secondi e 10 secondi )

Verrà in oltre visualizzato ( nella parte inferiore del display )il periodo di programma applicato al Giorno corrispondente . Il programma scelto ( Ad esempio PP1 ) ; la temperatura d’ esercizio ( Ad esempio T2 = 18°C ).

Il Giorno attuale e il simbolo del riscaldamento ( l’iglù funzionamento inverno ; il sole funzionamento estate).

Il simbolo della fiamma indica l’ attivazione della caldaia .

CRONOTERMOSTATO DA INCASSO MULTIPLACCA

  PROGRAMMAZIONE

· Programmi > liberi da PP7 a PP9 

Come procedere
Una volta regolato la temperatura T1 confermando con il tasto OK lampeggerà sul display il programma 

( Pre – impostato )PP1

Con i tasti + e – scegliere il programma libero ( Ad esempio PP7 ) .

Premere il tasto “ P “ per modificare il programma libero in basso a sinistra lampeggerà il rettangolino e il triangolino sul giorno Lunedì ( programmazione per il Lunedì ) 

Con i tasti + e – fare scorrere il triangolino lungo la fascia delle 24 Ore e con il tasto  “ F “ scegliere una delle temperature da applicare all’ora desiderata. 

Una volta creati i vari periodi di funzionamento ( Max 12 ) premere sul tasto OK per confermare la programmazione per il giorno Lunedì .

Automaticamente il  > triangolino si sposta sul giorno Martedì se il programma di Lunedì creato precedentemente lo vogliamo applicare anche per il giorno Martedì premere sul tasto “ P “, in questo modo ho copiato il programma di lunedì anche per il giorno Martedì.

Invece se si vuole creare un programma personalizzato anche per il giorno Martedì eseguire la procedure descritta sopra fino ad arrivare al giorno di Domenica premere sul tasto OK per confermare la programmazione.

·  Programmazione ultimata

CRONOTERMOSTATO DA INCASSO MULTIPLACCA

· visualizzazione dei programmi 

Come procedere
Una volta programmata la nostra settimana per visionare i programmi impostati e liberi seguire le indicazioni :

Premere contemporaneamente i tasti  “ P “ e “ OK “ .

Sul display lampeggeranno le ore premere ripetutamente il tasto OK fino ad arrivare  a posizionare il triangolino 

( indicatore dei giorni ) sul giorno Lunedì .

Premere sul tasto “ P “ il triangolino lampeggerà sul giorno Lunedì premere ripetutamente su OK e visionando cosi giorno per giorno i programmi impostati.

Stessa procedura per i programmi liberi realizzati.

Questo procedura consente inoltre di rientrare in qualsiasi momento nelle procedure di programmazione e regolazione dell’ora .
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· Impostazione Estate Inverno

Il Cronotermostato può funzionare per la regolazione del riscaldamento ( Caldaia ) e per condizionamento ( Condizionatore ) .

Premere simultaneamente il tasto “ P “ e il tasto “ E-I “  per passare alternativamente ad un regime all’atro.

· Funzione anticipo 

Per mezzo di questa funzione è possibile anticipare di un certo numero di minuti ( da 1 a 59 Min. ) tutte le variazioni dei livelli di temperature previste nel programma inserito .

Per attivare questa funzione premere simultaneamente il tasto “ P “ e il tasto “ AN-T “.

Sul display appariranno in modo lampeggiante due cifre  “ 0 0 “ , e la scritta anticipo.

Con l’ ausilio dei tasti + e – impostare i minuti di anticipo desiderati .

Premere il tasto OK per confermare.

· Forzatura permanente e temporizzata

Mediante questa funzione è possibile escludere il programma di lavoro selezionato  agendo direttamente sulle temperature da noi impostate precedentemente.

Premere simultaneamente i tasti “ P “ e “ F “ , sul display lampeggerà la scritta forzatura  e la temperatura funzionante in quel momento.

Premere i tasti + e – per scegliere il livello di temperatura ( T1 ; T2 ; T3 o Antigelo ) al quale forzare il Cronotermostato.

Premere OK per convalidare l’ operazione.

La scritta forzatura resterà lampeggiante durante tutto il periodo di forzatura.

NB questa funzione può essere disattivata in ogni momento premendo sul tasto “ F “.

FORZATURA TEMPORIZZATA

Restando in modalità forzatura, premendo simultaneamente i tasti “ P “ e “ AN – T “ sul display apparirà la scritta TIMER con le cifre 000 ( tre volte zero ) .

Premere i tasti + e – per selezionare il periodo di forzatura temporizzato ( programmabile da 1 a 999 Ore ) .

Premere il tasto OK per confermare la temporizzazione 

NB questa funzione può essere disattivata in ogni momento premendo sul tasto “ F “.
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· Funzione contaore 

Premendo in modo continuo sul tasto “ E – I “ il cronotermostato permette di visualizzare sul display il totale delle ore di attivazione dell’ impianto 

      ( fino a 999 Ore ) .

      Rilasciando il tasto “ E – I “ si tornerà nuovamente alla visualizzazione standard del display. 

      L’azzeramento del contatore avverrà al prossimo del regime estate inverno .

· Cambio ora legale 

Premendo contemporaneamente i tasti  “ P e + “ o  “ P e – “ si potrà aumentare o diminuire di 1 Ora l’orario attuale senza dover entrare nella    procedura di programmazione.
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